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KBS-1200
[bookmark: _GoBack]一体式超声处理器
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主要技术参数
型号：KBS-1200
整机尺寸：355*325*580mm                             
超声频率：20kHz
超声功率：1200W
超声功率可调范围：0-100%
工作时间可调：1min-99h59min
处理量：1000mL
脉冲时间可调：1s-59min59s
变幅杆：Φ20mm
报警：有
价格：28800元


主要性能特点
简易叠加式装配设计。
液晶触摸控制系统，操控便捷，显示明了。
具有电动升降平台，并内设LED照明。
具有过载保护功能，使用更安全。
分散更均匀，且沉降速度更慢。
变幅杆采用钛合金材料为T1-6AL-4V，转换效率高。
具有9组用户储存设定并在触摸屏上可直接实现操作。
带有温度传感器，可实时对样品进行温度测试，也可定制恒温版本（选配）。
可选配变幅杆：Φ16、Φ18、Φ20、Φ25 mm。
可定制超声频率有：20、30、40、50、60、80、100kHz。



[image: C:\Users\Administrator\Desktop\12444.jpg]
image1.png




image2.jpeg
Supmilesr= | SINCE 1987





image3.jpeg
BT IBSINEETIRAS] AIH 4R WL iR MRS #1983

KUNSHAN ULTRASONIC INSTRUMENTS cO,LTD.  1.0512-57498888 W.www.supmile.cn




